电动多功能理疗床技术要求与商务要求

（1）技术要求：

1. 产品尺寸规格：(185-190)×(65-70)×（45≤升降高度≤95）cm

2、净重：≤60g

3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理

4、承重：≥250kg

5、电压：220V~50HZ

6、45≤升降高度≤95

7、调节需要时间：约30秒

8、 海绵厚度≥5cm，密度≥36

9、 医用阻燃标准PVC

10、伸缩脚轮设计，方便床身移动

11、电机≥ 6000N

**12、环形碰触式升降调节开关**

13、专业医用承压轮直径≥7.5cm

14、所投设备具有有效的医疗器械注册证明

（2）配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 1 |
| 2 | 医用承压轮 | 只 | 4 |
| 3 | 控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 床体 | 套 | 1 |

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起 30 日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保 3 年