实验操作台技术要求与商务要求

一、技术要求：

1. 采购项目需实现的功能和目标：

### 购置实验操作台用于放置样品前处理设备、小型检测设备及日常样品前处理操作。

### 1、结构：钢木吊箱C型框架空位结构

### 2、台面：不小于12.7mm厚黑色实芯理化板

### 3、框架：不小于40\*60\*1.5mm厚方管

### 4、柜体：不小于15mm厚中纤板

### 5、门板/抽面：不小于18mm厚中纤板

### 6、拉手：铝合金长条拉手

### 7、导轨：16寸三节静音导轨（非缓冲）

### 8、门铰：缓冲门铰

### 9、地脚：采用尼龙制作+不锈钢螺杆可调地脚

### 10、立柱线盒+2/3插座:每套配立柱线盒不少于1个+2/3/3插座不少于2个+电线2米+黄腊管1条

### 11、实验操作中央台配套试剂架（2800\*300\*750）1套:钢玻结构、配2层10mm厚钢化玻璃层板

（二）配置清单

### 1、实验操作边台（含水槽和水龙头）6100\*750\*850两套

### 2、实验操作边台3050\*750\*850一套

### 3、实验操作边台2200\*750\*850一套

### 4、实验操作中央台（含试剂架）2800\*1400\*1650一套

二、商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起 30日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保≥ 5年